吴川市发展和改革局关于2026年湛江市吴川市

樟铺镇塘口村委会人居环境整治提升项目

初步设计概算审批前公示
	事项名称：
	吴川市发展和改革局关于2026年湛江市吴川市樟铺镇塘口村委会人居环境整治提升项目初步设计概算审批前公示

	申报单位：
	吴川市樟铺镇人民政府
	建设单位：
	吴川市樟铺镇人民政府

	建设地点：
	吴川市樟铺镇塘口村委会辖区
	建设年限：
	4个月

	总投资：
	137.98万元
	资金来源：
	吴川市第四批典型村培育省级财政奖补资金


（一）宗祠水塘景观提升:拆除路现状混凝土路面0.1米,面积234.6平方米；人行道铺设浅色平毛石板，面积867.3平方米；建设毛石挡土墙429.9米,工程量92.59立方米；安装钢结构景观凉亭，规格为25.74×4×3.9米高，亭内地面铺设镀锌H型钢梁，工程量2.77吨,楼板铺设镀锌钢格栅，面积119.11平方米，屋面铺设镀锌钢波纹板，面积106.12平方米。
（二）圩地文化广场:拆除路现状混凝土路面0.15米,面积207.6平方米；人行道铺设天然灰麻石自然碎板，面积93.4平方米；建设混凝土坐凳活动区，面积72.7平方米；安装钢结构遮阳棚，规格为11.25×6.02×4.34米高，亭内屋面铺设镀锌钢波纹板,工程量70.43立方米；安装钢弹簧环形台凳，面积50.24平方米。
（三）村牌工程:现浇C30混凝土基础，工程量4.56立方米；安装村牌3座，采用0.01米厚耐候钢板，数控切割镂空村名标识；村牌内置定制灯箱3个，采用0.005米乳白亚克力漫反射面板。
（四）鸡舍工程:规格为22.76×3.3×2.34米高,含10个单体鸡舍，工程量18组，基础采用烧结普通砖，工程量69.92立方米;0.9米高0.12米厚实心砖墙，工程量134.95立方米，屋面铺设镀锌钢波纹板，面积2016.83平方米，鸡舍四面金属勾花网，面积662.62平方米。
（五）榕树公园改造:拆除路现状混凝土路面0.1米,面积61.7平方米;建设混凝土坐凳活动区，面积167.3平方米;竹廊规格为20×4×3.4米高，亭内屋面铺设PC透明波浪板，面积80平方米。
	（六）园林工程:砍伐乔木7棵，胸径0.1米;栽种凤凰木4棵，胸径0.16~0.18米;种植台湾草，面积876.1平方米；种植马尼拉草，面积179平方米等工程内容。
	

	审批部门：
	吴川市发展和改革局
	联系电话：
	0759-5550223

	电子邮件：
	wccbd2007@163.com
	邮件编码：
	524500

	邮政地址：
	吴川市梅菉街道解放中路143号


本公示的期限为2026-08-10至2026-08-13。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。
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