吴川市发展和改革局关于2026年吴川市黄坡镇

那罗村农村人居环境提升项目初步设计概算

审批前公示
	事项名称：
	吴川市发展和改革局关于2026年吴川市黄坡镇那罗村农村人居环境提升项目初步设计概算审批前公示

	申报单位：
	吴川市黄坡镇人民政府
	建设单位：
	吴川市黄坡镇人民政府

	建设地点：
	吴川市黄坡镇那罗村
	建设年限：
	3个月

	总投资：
	141.99万元
	资金来源：
	吴川市第四批典型村培育省级财政奖补资金


（一）板桥河沿岸（那津、苏岸）：用C30透骨料混凝土建设道路长298.2米、厚0.15米、面积共454.45平方米（0.05米厚6%水泥石粉稳定层）；安装镀锌钢管造型一、二、三、四、五总长190.4米，搭配休闲配套设施（轮胎秋千+跷跷板）；安装石笼长凳19张；用C30水泥混凝土建设地坪，总面积437.17平方米（0.05米厚6%水泥石粉稳定层）；安装健身器材7套；种植乔木香樟7株、台湾草4428.29平方米。
（二）麦园文化楼：用C30透骨料混凝土建设道路厚0.15米、面积共157.77平方米（0.05米厚6%水泥石粉稳定层）；安装石笼长凳1张；安装镀锌钢管造型六长9米，搭配休闲配套设施（轮胎秋千+跷跷板）；安装石桌石凳1套、健身器材4套；铺设烧结砖收边125.53米；种植香樟16株、台湾草179.07平方米。
（三）那罗风水塘：用C30水泥混凝土建设地坪厚0.15米、面积共69.19平方米（0.05米厚6%水泥石粉稳定层）；砌筑毛石亲水平台，长0.2~0.4米、厚0.2米平毛石、面积47.12平方米；新建古井景观构造物1座；安装镀锌钢管栏杆总长87米；铺设废砖石地面，面积51.97平方米。
	（四）岭尾村文化楼：用C30混凝土建设道路长70.12米、厚0.2米、面积共238.21平方米（0.05米厚6%水泥石粉稳定层）；用C30混凝土建设道路长115米、厚0.15米、面积共241.09平方米（0.05米厚6%水泥石粉稳定层）；用C30透骨料混凝土建设道路厚0.15米、，面积共516.31平方米（0.05米厚6%水泥石粉稳定层）；安装镀锌钢管造型七、八、九总长30米，搭配休闲配套设施（轮胎秋千+跷跷板）；安装石笼长凳9张；安装乒乓球桌2套、健身器材3套；安装镀锌钢管栏杆总长97米；铺设烧结砖收边749.2米；铺设废砖石地面，面积102.16平方米；种植乔木香樟21株、细叶榄仁4株、芭蕉树18株、灌木小叶黄杨391株、天堂鸟79株、台湾草1096.2平方米。
	

	审批部门：
	吴川市发展和改革局
	联系电话：
	0759-5550223

	电子邮件：
	wccbd2007@163.com
	邮件编码：
	524500

	邮政地址：
	吴川市梅菉街道解放中路143号


本公示的期限为2026-08-11至2026-08-14。公民、法人和其他经济组织在公示期限内，对本行政审批事项直接涉及自身重大利益或者自身与申请人重大利益的，可依法向本部门书面陈述、申辩、申请听证；对本行政审批事项内容有其他意见建议的，也可向本部门提出。（以上应填写《广东省发展改革委行政审批前公示意见反馈表》并按上表提供的联系方式提交）。
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